Рекомендации по материалам: основной материал - марля, хлопок, лен. Можно в качестве дополнительной прослойки между основной тканью использовать медицинскую вату.

Также потребуется:
Резинка - 40 см или меньше;
Проволока для носового фиксатора;
Нитки в цвет основного материала - 1 катушка.
​Лайфхак: в качестве носового фиксатора также подойдет проволочный зажим-фиксатор для пакетов.
Условные обозначения:

Спецификация деталей

 Основная деталь - 2 детали
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОШИВА
1. Заложите складки, как показано на лекале (основная деталь) и закрепите булавками или наметайте. Приутюжьте. 
2. Сложите детали маски лицевыми сторонами внутрь. Уравняйте боковые и верхний срезы. Сколите и обтачайте боковые срезы, шириной шва 15 мм, оставляя отверстие для продевания фиксатора и резинки. Затем обтачайте верхний срез, шириной шва 15 мм. Приутюжьте.
3. Выверните на лицевую сторону. Расправьте швы и приутюжьте.
4. Проложите отделочную строчку на расстоянии от верхнего края 10 мм. По нижнему краю (срез заутюженный на изнанку на 15 мм) проложите отделочную строчку от сгиба 1 - 2 мм. Приутюжьте. Вставьте носовой фиксатор (проволока для носового фиксатора).
5. Наметьте месторасположение носового фиксатора. Расположите проволоку в этом месте.
6. Закрепите по намеченным линиям тройной обратной машинной строчкой.
7. К нижним и верхним углам боковых сторон закрепите резину тройной обратной строчкой.

Медицинская маска готова. Будьте здоровы!

 Рекомендации по использованию многоразовой маски
Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот, подбородок и нос. Складки на маске необходимо развернуть, придав маске более функциональную форму для плотного прилегания к лицу. Менять маску на новую чистую и сухую необходимо не реже чем через 2 часа или чаще – как только используемая маска станет влажной.
Многоразовая маска после использования стирается обычным стиральным порошком или мылом и проглаживается утюгом с обеих сторон.